# Plnění nádržky na mazivo

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

1. Odpojte od vrtačky vzduchovou hadici.

2. Připojte plnící stanici k olejové spojce vrtačky. Naplňte nádržku na mazivo olejem. Maximální objem nádržky je 30 ml.

   Maximální tlak oleje je 3,5 bar.

   Odpojte plnící stanici.

3. Připojte přívod vzduchu k vrtačce.

4. Stiskněte tlačítko plnění, aby olej natekl do vrtáku.

5. Spusťte vrtačku.

6. Nechte vrtačku krátce běžet, poté stisknutím zatahovacího tlačítka vrtačku zastavte. Zkontrolujte, zda se proud oleje při stisknutí zatahovacího tlačítka zastavil.

Chladivo

A | Snímač hladiny chladiva Indikuje hladinu oleje za chodu vrtačky. Snímač je plně vytažen při minimální hladině oleje 3 ml.
B | Vzduchová tryska Nastavuje množství vzduchu ve směšované mlze změnou velikosti vzduchové trysky.
C | Kontrola tlaku chladiva Nastavuje průtok chladiva pomocí trysky chladiva ve víku krytu vřetena.
D | Indikátor hladiny chladiva Zásobník chladiva je rozdělen na dvě nádrže, levou a pravou. Každá nádrž má svůj vlastní indikátor hladiny.