# Yağlama deposunun doldurulması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

1. Hava hortumunu matkaptan sökün.

2. Matkabın yağ konnektörüne bir dolum istasyonu bağlayın. Yağlama deposunu yağla doldurun. Maksimum depo hacmi 30 ml'dir.

   Maksimum yağ basıncı 3,5 bar'dır.

   Dolum istasyonunu ayırın.

3. Hava beslemesini matkaba bağlayın.

4. Matkap ucunu yağla beslemek için besleme düğmesine basın.

5. Matkabı çalıştırın.

6. Matkabı kısa süre çalıştırın ve matkabı durdurmak için geri çekme düğmesine basın. Geri çekme düğmesine basıldığında yağ akışının durduğundan emin olun.

Soğutucu

A | Soğutucu seviyesi sensörü Matkap çalışırkenki yağ seviyesini belirtir. Sensör 3 ml'lik minimum yağ seviyesinde tamamen uzatılır.
B | Hava nozülü Hava nozülünün boyutunu değiştirerek, karışık sisteki hava miktarını ayarlar.
C | Soğutucu akışı kontrolü Soğutucu akışını mil koruması kapağındaki soğutucu nozülüyle ayarlar.
D | Soğutucu seviyesi göstergesi Soğutucu kabı, sağ ve solda iki depoya bölünmüştür. Her deponun kendi seviye göstergesi vardır.