# Teste após o serviço

1. Pressione o botão Start (Partida).

   Verifique se:

   - O motor está funcionando.

   - O eixo está avançando.

   - Não ocorre nenhum ruído anormal.

2. Pressione o botão de emergência.

   Verifique se:

   - O abastecimento de ar para o motor é desligado imediatamente.

   - O botão de emergência para na posição fechada.

3. Desconecte da ferramenta a mangueira de ar. Libere o botão de emergência e conecte a mangueira de ar à ferramenta. Pressione o botão Ligar para confirmar se a ferramenta liga.

4. Pressione o botão Retrair.

   Verifique se:

   - O eixo se retrai na direção inversa (ainda girando).

   - O motor é desligado imediatamente (máx. 0,2 s) depois que o eixo atinge a posição inicial.

   - O eixo se move um pouco para frente antes de parar de girar (pode ser difícil ver a baixa velocidade e a pequenos avanços).

5. Pressione novamente o botão Iniciar e deixe que o eixo se mova até a posição de furação final.

   Verifique se:

   - O eixo começa se retrair imediatamente na direção inversa (ainda girando).

   - O eixo volta para a posição inicial e o motor se desliga.

6. Pressione o botão Liberar, mantenha-o pressionado e coloque a pinça em uma bucha adequada; depois, solte o botão.

   Verifique se:

   - A pinça é travada na bucha.

7. Pressione o botão Iniciar, depois pressione e mantenha pressionado botão Liberar.

   Verifique se:

   - A ferramenta ainda está travada na posição.

8. Pressione o botão Retrair, espere a ferramenta parar na posição inicial e pressione e mantenha pressionado o botão Liberar.

   Verifique se:

   - Remova a pinça da bucha.

O teste após a manutenção está finalizado.