# Vorderteil montieren

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Öffnungszange

- Doppelmaulschlüssel

- Hakenschlüssel

Für die Teile, die einen normalen Indexer verwenden:

1. Entfernen Sie die Sicherungsscheibe vom Vorderteil.

2. Schieben Sie den Vakuumaufsatz auf das Vorderteil.

3. Befestigen Sie die Sicherungsscheibe wieder in der Nut am Vorderteil.

Für die Teile, die den HD-Indexer verwenden:

1. Schieben Sie den Vakuumaufsatz auf das Vorderteil.

2. Befestigen Sie die Verlängerung durch einen Gewindeanschluss am Vorderteil.