# Boîtier de moteur

Quantité totale de lubrifiant : environ 12 ml.

Repère | Description
--- | ---
A1 | Appliquer une mince couche de lubrifiant A ou B.
A2 | Appliquer 3 ml de lubrifiant A sur les dents du couvercle.
A3 | Appliquer une mince couche de lubrifiant A.
A4 | Remplir de lubrifiant A l'espace entre les roulements à aiguilles.
B4 | Remplir l'interstice avec 7 ml de lubrifiant B.
C | Ne pas appliquer de lubrifiant.