# Montagem da parte frontal giratória

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Alicate de abertura

- Chave de boca aberta

- Chave de gancho

Para as peças que utilizam indexador normal:

1. Remova a arruela de trava da parte frontal.

2. Deslize a conexão de vácuo pela parte frontal.

3. Encaixe a arruela de trava de volta na ranhura da parte frontal.

Para as peças que utilizam indexador HD:

1. Deslize a conexão de vácuo pela parte frontal.

2. Encaixe a extensão na parte frontal através da conexão roscada.