# Před provozem vrtačky

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

- Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

Před dalším provozem vrtačky musí být splněny následující podmínky:

- Vzduchová hadice připojená k vrtačce

- Přední díl zajištěný v držáku

Kontrolujte funkci tlačítka nouzového zastavení následujícím způsobem:

1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Přívod vzduchu do motoru se přeruší a vřeteno se zastaví.

3. Odpojte vzduchovou hadici.

4. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte.

5. Znovu připojte vzduchovou hadici.

Před provozem vrtačky proveďte následující kroky:

1. Zajistěte nástroj v upínáku.

2. Stisknutím tlačítka (A, nebo B) uvolníte indexovací zařízení. Poté nastavte polohu nástroje.

3. Uvolněním tlačítka zajistěte nástroj v požadované poloze.

4. Zkontrolujte, zda čelo zajišťovacího kolíku je na úrovni povrchu matice.

5. Rozkývejte nástroj do stran, abyste se ujistili, že je zajištěn v požadované poloze.