# ChipLet

N.º de pedido | Nota
--- | ---
4141 0333 90 | 3 rodillos, amplitud 0,15
4141 0333 91 | 3 rodillos, amplitud 0,20
4141 0333 92 | 3 rodillos, amplitud 0,25
4141 0333 93 | 5 rodillos, amplitud 0,15
4141 0333 94 | 5 rodillos, amplitud 0,20
4141 0333 95 | 5 rodillos, amplitud 0,25
4141 0333 96 | 5 rodillos, amplitud 0,10
4141 0360 91 | 7 rodillos, amplitud 0,15
4141 0360 95 | 9 rodillos, amplitud 0,15