# ChipLet

Nº do pedido | Nota
--- | ---
4141 0333 90 | 3 rolos, 0,15 de amplitude
4141 0333 91 | 3 rolos, 0,20 de amplitude
4141 0333 92 | 3 rolos, 0,25 de amplitude
4141 0333 93 | 5 rolos, 0,15 de amplitude
4141 0333 94 | 5 rolos, 0,20 de amplitude
4141 0333 95 | 5 rolos, 0,25 de amplitude
4141 0333 96 | 5 rolos, 0,10 de amplitude
4141 0360 91 | 7 rolos, 0,15 de amplitude
4141 0360 95 | 9 rolos, 0,15 de amplitude