# Installation des accessoires

Le démontage de l'outil ou des accessoires doit être confié exclusivement à un personnel d'entretien qualifié.

Veiller à débrancher la batterie avant de procéder au démontage.

Outillage nécessaire :

- Clé à molette

- Visseuse

1. Desserrer l'écrou borgne situé à l’avant à l'aide d'une clé à molette.

2. Déposer les 4 vis maintenant les deux demi-bagues, derrière l'écrou borgne, et retirez les deux demi-bagues.

3. Connecter le câble souple de l’accessoire au port bus marqué 2.

4. Placer l’accessoire, avec la demi-bague supérieure intégrée, sur l'outil.

5. Fixer l’accessoire avec la demi-bague inférieure, en utilisant les 4 vis incluses dans la boîte de l’accessoire.

6. Serrer l'écrou borgne situé à l’avant à l'aide d'une clé à molette.