# Installazione accessori

Lo smontaggio dell'utensile o degli accessori deve essere eseguito solo da personale di manutenzione qualificato.

Verificare che la batteria sia scollegata prima di iniziare lo smontaggio.

Attrezzi richiesti:

- Chiave regolabile

- Cacciavite

1. Svitare il dado cieco anteriore usando una chiave regolabile.

2. Rimuovere le 4 viti che fissano i due semianelli dietro il dado cieco e rimuovere i semianelli.

3. Collegare il cavo flessibile dell'accessorio alla porta del bus marcata 2.

4. Inserire l'accessorio sull'utensile con il semianello superiore montato.

5. Fissare l'accessorio con il semianello inferiore usando le 4 viti incluse nella scatola dell'accessorio.

6. Serrare il dado cieco anteriore usando una chiave regolabile.