# Montaż akcesoriów

Demontaż narzędzia lub akcesoriów mogą wykonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane w zakresie konserwacji.

Przed przystąpieniem do demontażu należy upewnić się, że akumulator jest odłączony.

Wymagane narzędzia:

- Klucz nastawny

- Wkrętak

1. Przy użyciu klucza nastawnego poluzować przednią nakrętkę kołpakową.

2. Wykręcić 4 śruby mocujące dwa półpierścienie za nakrętką kołpakową i zdjąć oba półpierścienie.

3. Podłączyć przewód elastyczny akcesorium do portu magistrali oznaczonego cyfrą 2.

4. Umieścić akcesorium z wbudowanym górnym półpierścieniem na narzędziu.

5. Zamocować akcesorium z dolnym półpierścieniem, przykręcając je 4 śrubami dołączonymi do skrzyni z akcesoriami.

6. Przy użyciu klucza nastawnego dokręcić przednią nakrętkę kołpakową.