# Montera tillbehör

Demontering av verktyg och/eller tillbehör får endast utföras av kvalificerad underhållspersonal.

Kontrollera att batteriet är frånkopplat före demontering.

Verktyg som krävs:

- Skiftnyckel

- Skruvmejsel

1. Lossa den främre muttern till kåpan med en skiftnyckel.

2. Ta bort de 4 skruvarna som håller fast de två halvringarna, bakom hattmuttern, och ta bort de två halvringarna.

3. Anslut tillbehörets flexkabel till bussporten markerad 2.

4. Placera tillbehöret, med den inbyggda övre halvringen, på verktyget.

5. Fäst tillbehöret med den nedre halvringen med hjälp av de 4 skruvarna som medföljer i tillbehörslådan.

6. Dra åt den främre hattmuttern med skiftnyckel.