# Instalando Acessórios

A desmontagem da ferramenta ou de acessórios deverá ser realizada apenas por pessoal de manutenção qualificado.

A bateria deve estar desligada antes de iniciar a desmontagem.

Ferramentas exigidas:

- Chave-inglesa

- Chave de fenda

1. Solte a porca-cega frontal usando uma chave-inglesa.

2. Remova os quatro parafusos que fixam os dois meio-anéis, por trás da porca-cega, e remova os dois meio-anéis.

3. Conecte o cabo flexível do acessório à porta do barramento marcada com 2.

4. Coloque, na ferramenta, o acessório com o meio-anel superior embutido.

5. Fixe o acessório com o meio-anel inferior utilizando os quatro parafusos incluídos na caixa do acessório.

6. Aperte a porca-cega frontal utilizando uma chave-inglesa.