# Instalar accesorios

El desmontaje de la herramienta o de los accesorios solo debe realizarlo el personal de mantenimiento cualificado.

Antes empezar el desmontaje, asegúrese de que la batería está desconectada.

Herramientas necesarias:

- Llave inglesa

- Destornillador

1. Afloje la tuerca ciega delantera utilizando una llave inglesa.

2. Retire los 4 tornillos apretando los dos medios anillos, detrás de la tuerca ciega, y retire los dos medios anillos.

3. Conecte el cable flexible del accesorio al puerto del bus marcado con 2.

4. Coloque el accesorio en la herramienta con el medio anillo superior incorporado.

5. Apriete el accesorio con el medio anillo inferior mediante los 4 tornillos incluidos en la caja del accesorio.

6. Apriete la tuerca ciega delantera utilizando una llave inglesa.