# Inštalácia príslušenstva

Demontáž nástroja alebo príslušenstva smie vykonávať iba kvalifikovaný personál údržby.

Skôr než začnete s demontážou, uistite sa, že je odpojená batéria.

Požadované nástroje:

- Nastaviteľný kľúč

- Skrutkovač

1. Uvoľnite prednú klobúčikovú maticu pomocou nastaviteľného kľúča.

2. Odstráňte 4 skrutky držiace dva polkrúžky za klobúčikovou maticou a odstráňte dva polkrúžky.

3. Pripojte kábel ohybný kábel príslušenstva k portu zbernice označenom 2.

4. Umiestnite príslušenstvo so vstavaným horným polkrúžkom na nástroj.

5. Upevnite príslušenstvo s dolným polkrúžkom pomocou 4 skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia príslušenstva.

6. Utiahnite prednú klobúčikovú maticu pomocou nastaviteľného kľúča.