# Installation von Zubehör

Die Demontage des Werkzeugs oder der Zubehörteile darf nur von entsprechend qualifiziertem Wartungspersonal vorgenommen werden.

Stellen Sie vor Beginn der Demontage sicher, dass der Akku getrennt wurde.

Erforderliche Werkzeuge:

- Verstellbarer Schraubenschlüssel

- Schraubendreher

1. Die vordere Hutmutter mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel lösen.

2. Lösen Sie die vier Schrauben hinter der Hutmutter, welche die beiden Halbring halten, und entfernen Sie anschließend die Halbringe.

3. Verbinden Sie das Flexkabel des Zubehörgeräts mit dem mit „2“ gekennzeichneten Busanschluss.

4. Bringen Sie das Zubehörgerät mit dem integrierten oberen Halbring am Werkzeug an.

5. Befestigen Sie das Zubehörgerät mithilfe der vier in der Zubehörbox beliegenden Schrauben und dem unteren Halbring.

6. Die vordere Hutmutter mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel festziehen.