# Instalace příslušenství

Demontáž nástroje nebo příslušenství musí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci údržby.

Před začátkem demontáže zkontrolujte, zda nástroj je odpojen od akumulátoru.

Požadované nástroje:

- Stavitelný klíč

- Šroubovák

1. Povolte přední převlečnou matici pomocí stavitelného klíče.

2. Vyšroubujte 4 šrouby přichycující dva polokroužky za převlečnou maticí a sejměte oba polokroužky.

3. Připojte ohebný kabel příslušenství k portu sběrnice označenému 2.

4. Umístěte příslušenství s vestavěným horním polokroužkem na nástroj.

5. Připevněte příslušenství se spodním polokroužkem pomocí 4 šroubů, které jsou v krabici s příslušenstvím.

6. Utáhněte přední převlečnou matici pomocí stavitelného klíče.