# Установка принадлежностей

Демонтаж инструмента или принадлежности разрешается выполнять только квалифицированному обслуживающему персоналу.

Перед тем, как приступить к разборке, убедитесь, что аккумулятор отсоединен.

Необходимые инструменты:

- Разводной гаечный ключ

- Шуруповерт

1. Ослабьте переднюю колпачковую гайку разводным гаечным ключом.

2. Выверните 4 винта, крепящих два полукольца, за колпачковой гайкой, и снимите два полукольца.

3. Подсоедините гибкий кабель принадлежности к порту шины с маркировкой «2».

4. Поместите принадлежность со встроенным верхним полукольцом на инструмент.

5. Закрепите принадлежность с нижним полукольцом с помощью 4 винтов, входящих в комплект принадлежностей.

6. Затяните переднюю колпачковую гайку с помощью разводного гаечного ключа.