# Профилактическое техобслуживание

Редуктор в TZB25 состоит из двух частей. Первая ступень редуктора смазывается маслом. Ступень планетарного редуктора, которая состоит из 2–3 планетарных редукторов, смазывается консистентной смазкой.

| 200 часов: | 2000 часов: | Каждые 2000 часов:
Первая ступень редуктора | Проверьте уровень масла. Замените 12–14 мл масла. | Проверьте уровень масла. Замените 12–14 мл масла. | Проверьте уровень масла. Замените 12–14 мл масла.
Стадия планетарного редуктора | Техобслуживание не требуется. | Очистить и осмотреть планетарный редуктор. Заменить все изношенные зубчатые колеса и подшипники. Добавить консистентную смазку. | Очистить и осмотреть планетарный редуктор. Заменить все изношенные зубчатые колеса и подшипники. Добавить консистентную смазку.