# ATEX 코드 정의

ATEX 코드:
| Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb X Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db X -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

설명 | 값 | 정의
--- | --- | ---
장비 그룹 | II | 표면 산업
장비 범주 그룹 II | 2 | 높은 수준의 보호 zone 1 (가스) zone 2 (가스) zone 21 (먼지) zone 22 (먼지)
대기 | G | 가스, 증기 또는 안개를 포함한 대기
D | 먼지가 포함된 대기
안전 설계 | h | 기계 제품
가스 그룹 | IIC | 수소/아세틸렌
IIB | 에틸렌
먼지 그룹 | IIIC | 표면 가연성 먼지
가스가 있는 대기에서의 최대 표면 온도 |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
먼지가 있는 대기에서의 최대 표면 온도 |  | 온도 예: T85°C T110°C T120°C T125°C T240°C
주변 온도 범위와 같은 특별 제한 사항 | X |