# Entretien

- L'entretien et les réparations de ce produit ATEX doivent être effectués exclusivement par un personnel autorisé, après quoi il est impératif d'effectuer un essai à vide et des relevés de température sur les points chauds (indiqués sur la figure) dont les résultats seront consignés dans un procès-verbal.

  Après un essai à vide de 5 min, la température de surface ne doit pas dépasser la somme de 75°C + température ambiante, où la température ambiante peut varier entre -20°C – 60°C.

Modèles droits
Modèles à renvoi d'angle, en plus des points chauds des modèles droits.