# Konserwacja zapobiegawcza

Skrzynia biegów w TZB25 składa się z dwóch części. Pierwszy stopień przekładni jest smarowany olejem. Stopień kątowy, który składa się z 2 do 3 przekładni kątowych, jest smarowany smarem.

| 200 godzin: | 2000 godzin: | Co 2000 godzin:
Pierwszy stopień przekładni | Sprawdzić poziom oleju. Wymienić 12-14 ml oleju. | Sprawdzić poziom oleju. Wymienić 12-14 ml oleju. | Sprawdzić poziom oleju. Wymienić 12-14 ml oleju.
Stopień przekładni kątowej | Nie wymaga konserwacji | Oczyścić i sprawdzić kątową skrzynię biegów. Wymienić wszystkie zużyte koła zębate i łożyska. Uzupełnić smar. | Oczyścić i sprawdzić kątową skrzynię biegów. Wymienić wszystkie zużyte koła zębate i łożyska. Uzupełnić smar