# Service

- Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem ATEX-Produkt dürfen lediglich von entsprechend autorisiertem Personal ausgeführt werden. Anschließend müssen eine Leerlaufprüfung sowie Temperaturmessungen an den Heißpunkten (siehe Abbildung) vorgenommen und schriftlich aufgezeichnet werden.

  Nach einer Leerlaufprüfung mit mindestens 5 Minuten Dauer darf die Oberflächentemperatur die Summe aus 75°C + Umgebungstemperatur nicht überschreiten, wobei die Umgebungstemperatur zwischen -20°C – 60°C liegen kann.

Stabschrauber
Winkelschrauber als Ergänzung zu Heißpunkten in Stabschraubern.