# Underhåll

- Underhåll och reparationer av detta ATEX-verktyg får enbart utföras av godkänd personal, efter vilket ett obelastat test och temperaturmätningar måste utföras på markerade punkter (visas på figuren) och dokumenteras i ett protokoll.

  Efter ett 5-minuters obelastat test får yttemperaturen inte vara högre än summan av 75°C + omgivningstemperatur, där omgivningstemperaturen kan variera mellan -20°C – 60°C.

Raka modeller
Vinkelmodeller, förutom markerade punkter i raka modeller.