# Mantenimiento

- Del mantenimiento y las reparaciones de este producto ATEX debe encargarse exclusivamente el personal autorizado. Después de dichas labores debe efectuarse una prueba sin carga y realizarse mediciones de temperatura en los puntos calientes (como indica la figura) y registrarse en un informe.

  Después de una prueba de 5 minutos sin carga, la temperatura de la superficie no debe exceder la suma de 75°C + temperatura ambiente, en la que la temperatura ambiente puede variar entre -20°C – 60°C.

Modelos rectos
Modelos en ángulo, además de puntos calientes en modelos rectos.