# Vidanger l’huile

Pour des informations au sujet des huiles et graisses certifiées, voir le Guide de sélection des graisses.

1. Dévisser les deux bouchons d'huile sur le côté du carter en aluminium et vider l’huile usagée.

2. Avec une seringue, remplir 12 à 14 ml d’huile.

3. Nettoyer les aimants du bouchon d'huile.

4. Vérifier les joints toriques.

5. Revisser les bouchons d'huile sur le carter.

L’entretien et la lubrification de l’étage des engrenages planétaires du réducteur doivent être effectués par du personnel qualifié.

Informations pertinentes

- Guide de sélection des graisses