# Mantenimiento preventivo

La caja de engranajes en el TZB25 se compone de dos partes. La primera etapa de engranaje se lubrica con aceite. La etapa de engranaje planetario, la cual se compone de 2 o 3 engranajes planetarios, se lubrica con grasa.

| 200 horas: | 2000 horas: | Cada 2000 horas:
Etapa de primer engranaje | Compruebe el aceite. Sustituya entre 12 y 14 ml de aceite. | Compruebe el aceite. Sustituya entre 12 y 14 ml de aceite. | Compruebe el aceite. Sustituya entre 12 y 14 ml de aceite.
Etapa de engranaje planetario | Sin mantenimiento. | Limpie e inspeccione el caja del engranaje planetario. Sustituya todas las ruedas dentadas y los cojinetes desgastados. Vuelva a rellenar con grasa. | Limpie e inspeccione el caja del engranaje planetario. Sustituya todas las ruedas dentadas y los cojinetes desgastados. Vuelva a rellenar con grasa