# Manutenção Preventiva

A caixa de engrenagem do TZB25 é constituída de duas partes. O primeiro Estágio da Engrenagem é lubrificado com óleo. O Estágio da Engrenagem Planetária, constituído de duas a três engrenagens, é lubrificado com graxa.

| 200 horas: | 2000 horas: | A cada 2000 horas:
Primeiro Estágio da Engrenagem | Verifique o óleo. Troque de 12 a 14 ml de óleo | Verifique o óleo. Troque de 12 a 14 ml de óleo | Verifique o óleo. Troque de 12 a 14 ml de óleo
Estágio da Engrenagem Planetária | Sem manutenção. | Limpe e inspecione a caixa da engrenagem planetária. Troque todas as coroas e rolamentos desgastados. Reabasteça com graxa. | Limpe e inspecione a caixa da engrenagem planetária. Troque todas as coroas e rolamentos desgastados. Reabasteça com graxa