# Maintenance préventive

Le réducteur dans le TZB25 est composé de deux pièces. Le premier étage d’engrenages est lubrifié par huile. L’étage des engrenages planétaires est composé de 2 ou 3 engrenages planétaires qui sont lubrifiés avec de la graisse.

| 200 heures : | 2000 heures : | Toutes les 2 000 heures :
Premier étage d’engrenages | Vérifier l'huile. Remplacer 12 à 14 ml d’huile | Vérifier l'huile. Remplacer 12 à 14 ml d’huile | Vérifier l'huile. Remplacer 12 à 14 ml d’huile
Étage des engrenages planétaires | Aucune maintenance. | Nettoyer et inspecter les engrenages planétaires du réducteur. Remplacer toutes roues dentées et les roulements usés. Remplir avec de la graisse. | Nettoyer et inspecter les engrenages planétaires du réducteur. Remplacer toutes roues dentées et les roulements usés. Remplir avec de la graisse