# Údržba

- Údržbu a opravy tohoto produktu ATEX musí provádět výhradně oprávněné osoby. Po dokončení údržby nebo opravy musí být provedena zkouška bez zátěže a měření teploty na „horkých místech“ (viz obrázek), a výsledky musí být zaznamenány do protokolu.

  Po zkoušce bez zátěže v délce 5 minut nesmí povrchová teplota přesáhnout celkovou hodnotu 75°C + okolní teplota, kde hodnota okolní teploty může kolísat v rozsahu od -20°C – 60°C.

Přímé modely
Úhlové modely, jako doplněk k horkým místům v přímých modelech.