# Замена масла

Информацию относительно одобренных масел и консистентных смазок смотрите в Руководстве по консистентной смазке.

1. Открутите две масляные пробки сбоку алюминиевого корпуса и слейте старое масло.

2. С помощью шприца долейте 12–14 мл масла.

3. Очистите магниты масляной пробки.

4. Проверьте уплотнительные кольца.

5. Прикрутите масляные пробки на место.

Техобслуживание и смазку ступени планетарного редуктора может проводить только уполномоченный персонал.

Требуемая информация

- Руководство по консистентной смазке