# ATEX-Codedefinition

Der ATEX-Code ist:
| Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb X Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db X -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

Beschreibung | Wert | Definition
--- | --- | ---
Gerätegruppe | II | Nicht Bergbau
Gerätekategorie Gruppe II | 2 | Hohes Schutzniveau Zone 1 (Gas) Zone 2 (Gas) Zone 21 (Staub) Zone 22 (Staub)
Umgebung | G | Umgebung, in der Gas, Dämpfe oder Nebel vorhanden sind
D | Umgebung, in der Staub vorhanden ist
Sicherheitsdesign | h | Mechanisches Produkt
Gasgruppe | IIC | Wasserstoff / Acetylen
IIB | Ethylen
Staubgruppe: | IIIC | Oberflächlicher brennbarer Staub
Max. Oberflächentemperatur in einer Umgebung, in der Gas vorhanden ist |  | T1 = 450 °C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Max. Oberflächentemperatur in einer Umgebung, in der Staub vorhanden ist |  | Beispieltemperaturen: T85 °C T110 °C T120 °C T125 °C T240 °C
Besondere Einschränkung, beispielsweise Umgebungstemperaturbereich. | X |