# Cambiar el aceite

Para más información sobre los aceites y grasas autorizados, consulte la Guía de engrase.

1. Desenrosque los dos tapones de aceite en el lateral de la caja de aluminio y drene el aceite utilizado.

2. Rellene entre 12 y 14 ml de aceite con una jeringa.

3. Limpie los imanes del tapón de aceite.

4. Compruebe las juntas tóricas.

5. Vuelva a enroscar los tapones de aceite en la caja.

El servicio y la lubricación de la caja de engranajes de la etapa planetaria debe realizarlos personal autorizado.

Información relevante

- Guía de engrase