# Oljebyte

Se Rekommenderade oljefetter för information om godkända oljor och fetter.

1. Skruva loss de två pluggarna på sidan av aluminiumhuset och töm ut den gamla oljan.

2. Fyll på 12-14 ml olja med hjälp av en spruta.

3. Rengör oljepluggsmagneterna.

4. Kontrollera O-ringarna.

5. Skruva i oljepluggarna på huset igen.

Service och smörjning av planetväxellådan bör utföras av auktoriserad personal.

Relevant information

- Rekommenderade oljefetter