# 예방 유지보수

TZB25의 기어 박스는 두 부분으로 구성됩니다. 첫 번째 기어 스테이지는 오일로 윤활 처리됩니다. 2~3 개의 유성 기어로 구성된 유성 기어 스테이지는 그리스로 윤활 처리됩니다.

| 200시간: | 2000시간: | 2000시간마다:
첫 번째 기어 스테이지 | 오일을 점검하십시오. 12~14 ml 오일을 교체하십시오. | 오일을 점검하십시오. 12~14 ml 오일을 교체하십시오. | 오일을 점검하십시오. 12~14 ml 오일을 교체하십시오.
유성 기어 스테이지 | 유지 보수가 필요 없습니다. | 유성 기어 박스를 청소하고 검사하십시오. 마모된 모든 기어 휠과 베어링을 교체하십시오. 그리스를 보충하십시오. | 유성 기어 박스를 청소하고 검사하십시오. 마모된 모든 기어 휠과 베어링을 교체하십시오. 그리스를 보충하십시오.