# Sostituire l'olio

Per informazioni sugli oli e sui grassi approvati, consultare la guida ai grassi.

1. Svitare i due tappi dell'olio sul lato dell'involucro in alluminio e spurgare l'olio usato.

2. Usando una siringa, inserire 12-14 ml di olio.

3. Pulire i magneti del tappo dell'olio.

4. Controllare gli O-ring.

5. Riavvitare i tappi dell'olio sull'involucro.

L'assistenza e la lubrificazione del riduttore epicicloidale devono essere eseguite da personale autorizzato.

Informazioni pertinenti

- Guida alla scelta del grasso