# Vorbeugende Wartung

Das Getriebe im TZB25 besteht aus zwei Teilen. Die erste Getriebestufe wird mit Öl geschmiert. Die Planetengetriebestufe, die aus 2 bis 3 Planetenrädern besteht, wird mit Fett geschmiert.

| 200 Stunden: | 2000 Stunden: | Alle 2000 Stunden:
Erste Getriebestufe | Öl prüfen. 12 - 14 ml Öl auffüllen. | Öl prüfen. 12 - 14 ml Öl auffüllen. | Öl prüfen. 12 - 14 ml Öl auffüllen.
Planetengetriebestufe | Keine Wartung. | Planetengetriebe reinigen und prüfen. Alle verschlissenen Zahnräder und Lager ersetzen. Fett nachfüllen. | Planetengetriebe reinigen und prüfen. Alle verschlissenen Zahnräder und Lager ersetzen. Fett nachfüllen