# ATEX 代码定义

ATEX 代码是：
| Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb X Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db X -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

说明 | 值 | 定义
--- | --- | ---
设备组 | II | 工厂用
设备类别 第 II 组 | 2 | 高级别保护 区域 1（气体） 区域 2（气体） 区域 21（粉尘） 区域 22（粉尘）
大气环境 | G | 含有气体、蒸汽或薄雾的大气环境
D | 含有粉尘的大气环境
安全性设计 | h | 机械产品
气体组 | IIC | 氢/乙炔
IIB | 乙烯
粉尘组 | IIIC | 表面可燃粉尘
含有气体的大气环境中的最大表面温度 |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
含有粉尘的大气环境中的最大表面温度 |  | 示例温度： T85°C T110°C T120°C T125°C T240°C
特别限制，比如环境温度范围。 | X |