# TZB25-L-A0050-14

## Air Motors

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修在首次启用产品后 12 个月内有效，但无论如何，最迟应在交付产品后 13 个月内过期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco通过ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 主要部件和功能

| 部件：
--- | ---
1 | 输出轴，旋转
2 | 法兰
3 | 齿圈，行星齿轮
4 | 外壳，圆柱齿轮
5 | 涡轮外壳
6 | 油塞
7 | 进气口
8 | 出气口
9 | 带消音器的出气口（附件）

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 保养概述

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# ATEX 认证信息

# 温度

- 认证有效的最高周边温度为 60°C。

- 60°C 也是压缩空气通过产品时的最高允许温度。

- 如果产品安装在设备中，则整台设备必须符合 2014/34/EU 准则。

- 确保压缩空气符合我们的质量要求（根据 ISO/DIS 8573-1:2010，质量等级分别为 2.4.3. 和 3.4.4 及 3.5.4）。

- 不得超过 6.3 bar 的最大压力或者产品铭牌上的标称压力。超过工作压力时，由于旋转速度的提升，表面温度可能会上升，产品可能会变成引火源。

# ATEX 代码定义

ATEX 代码是：
| Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb X Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db X -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

说明 | 值 | 定义
--- | --- | ---
设备组 | II | 工厂用
设备类别 第 II 组 | 2 | 高级别保护 区域 1（气体） 区域 2（气体） 区域 21（粉尘） 区域 22（粉尘）
大气环境 | G | 含有气体、蒸汽或薄雾的大气环境
D | 含有粉尘的大气环境
安全性设计 | h | 机械产品
气体组 | IIC | 氢/乙炔
IIB | 乙烯
粉尘组 | IIIC | 表面可燃粉尘
含有气体的大气环境中的最大表面温度 |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
含有粉尘的大气环境中的最大表面温度 |  | 示例温度： T85°C T110°C T120°C T125°C T240°C
特别限制，比如环境温度范围。 | X |

# 防爆等级

如果产品是组合件的一部分，其中包含多个具有不同防爆等级的组件，则整个组合件的防爆等级将由安全级别最低的组件决定。

# 防爆准则

# 清洁度

- 确保产品清洁，不含灰尘和污垢，以防轴承和表面温度升高。

- 如果使用消音器：确保排气口处安装了带过滤效果的消音器，以防止周围空气中进入摩擦生热的颗粒。

# 安装

# 安装要求

# 空气质量

- 要获得最佳性能和最长的产品使用寿命，我们建议使用最大露点为 +10°C (50°F) 的压缩空气。我们还建议安装 Atlas Copco 制冷型空气干燥器。

- 使用单独的空气过滤器，可以滤掉 30 微米以上的固体颗粒和 90% 以上的液态水。尽量靠近产品安装过滤器并在任何其他空气处理装置之前安装，以防压力下降。

对于脉冲/冲击工具，确保使用专门针对这些工具调节过的润滑器。常规润滑器加的油太多，会因为马达中的油过多而降低工具性能。

在连接至工具前，确保软管和连接器清洁且无灰尘。

经过润滑和无需润滑的产品均可从润滑器提供的少量润滑油获益。

# 压缩空气连接

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

压缩空气

高压空气可能导致严重损坏或身体受伤。

- 不要超过最大气压。

- 确保软管或管接头未损坏或松动。

要获得正确的气压和软管尺寸，请参见 https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com 上的技术产品数据。

在连接至工具前，确保软管和连接器清洁且无灰尘。

# 轴载荷示意图

# 轴载荷

- 为防止轴承温度过度升高，请确保不要超过最大的轴载荷。

# 安装说明

# 安装位置

气动马达可以安装在下图所示的位置。

1 | 0-90° | 2 | 0-90°

# 安装图

不可逆转型马达

# 连接气源

当压缩气源连接到进气口时，旋转方向将如下图所示。

Atlas Copco 建议使用随附的配件 Atlas Copco 4175 0738 00 和 Ø16mm 的软管 Atlas Copco RUBAIR 16 或类似物为电机供气。较小的软管或配件会限制空气流向电机，并导致性能下降。

如果要排出废气，应在废气出气口处连接一根软管。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学原则列表时考虑您的工作台，查看是否能够找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 调整工作区域，以适合您的需求和作业任务。

  - 根据部件或工具应处位置调整出可及的方便位置，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平以上作业时，通过降低载荷的重量减轻静态肌肉的负荷。也可以通过将载荷靠近身体减轻静态肌肉的负荷。

  - 确保频繁间歇。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其对于需要使用一定力量的操作。

- 处理工作任务时将眼部和头部的移动幅度降到最小，以调整出方便的视野区域。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 在噪音环境中使用耳部防护设备。

- 在灰尘过多的环境下，请使用吸尘装置或佩戴口罩。

# 操作说明

# 聚热区

运转期间，马达的以下聚热区（如图所示）可能会达到较高温度：

- 输出轴密封圈

- 前部和齿圈之间的接合处

- 键柄

直拉型
斜角型，以及直拉型的聚热区。

# 维修

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 维护

- 只有经过授权的人员才能维护与维修该 ATEX 产品，完成维护与维修之后必须进行空载测试和针对耐热部件（如图所示）的温度测量，并将相关情况记录在报告中。

  进行 5 分钟空载测试后，表面温度不得超过 75°C + + 周边温度之和，其中周边温度可在 -20°C – 60°C 之间变化。

直拉型
斜角型，以及直拉型的聚热区。

# 预防性维护

TZB25 的变速箱由两部分组成。第一齿轮级用油润滑。行星齿轮级由 2 至 3 个行星齿轮组成，并用油脂润滑。

| 200 小时： | 2000 小时： | 每 2000 个小时：
第一齿轮级 | 检查机油。 更换 12-14 毫升油。 | 检查机油。 更换 12-14 毫升油。 | 检查机油。 更换 12-14 毫升油。
行星齿轮级 | 无维护。 | 清洁并检查行星齿轮箱。 更换所有磨损的齿轮和轴承。 补充润滑脂。 | 清洁并检查行星齿轮箱。 更换所有磨损的齿轮和轴承。 补充润滑脂

# 润滑说明

# 防锈及清洁

压缩空气中的水分可能导致生锈。要防止生锈，我们强烈建议安装空气干燥器。

水和微粒可能会使叶片和阀门卡滞。在产品附近安装空气滤清器可以有效防止上述现象，达到避免压降的目的。

在长时间未使用时，务必向进气口加注几滴润滑油以保护工具。运转工具持续 5–10 秒并用布吸收出风口处的润滑油。

# 润滑脂指南

齿轮油，第一齿轮级
品牌 | 用途
--- | ---
Atlas Copco Turbine Gearbox oil 32 | 第一齿轮级
Mereta 32 | 第一齿轮级

润滑行星齿轮
品牌 | 轴承和齿轮 - 一般用途
--- | ---
Mobile Polyrex 222 | Gears, Bearings, and seal rings

# 更换机油

有关认可的油脂的信息，请参见油脂指南。

1. 拧下铝制外壳侧面的两个油塞，然后排掉旧油。

2. 用注射器注满 12-14 毫升油。

3. 清洁油塞磁铁。

4. 检查 O 形圈。

5. 将油塞旋回到外壳上。

行星齿轮箱的保养和润滑应由授权人员进行。

相关信息

- 润滑脂指南

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 回收说明

| 部件： | 以下列形式再利用：
--- | --- | ---
1 | 螺钉帽 | 金属，钢
2 | 涡轮外壳 | 金属，铝
3 | 中央齿轮及轴承 | 金属，钢
4 | 前壳 | 金属，铝
5 | 油塞 | 金属，钢
6 | 螺钉 | 金属，钢
7 | 前齿轮组件 | 金属，钢