# Definición del código ATEX

El código ATEX es:
| Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb X Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db X -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

Descripción | Valor | Definición
--- | --- | ---
Grupo de equipos | II | Instalaciones de superficie
Clasificación de los equipos Grupo 2 | 2 | Nivel alto de protección zona 1 (gas) zona 2 (gas) zona 21 (polvo) zona 22 (polvo)
Atmósfera | G | La atmósfera contiene gas, vapores o neblina
D | La atmósfera contiene polvo
Diseño de seguridad | h | Producto mecánico
Grupo de gas | IIC | Hidrógeno/ Acetileno
IIB | Etileno
Grupo de polvos | IIIC | Polvo combustible de superficie
Temperatura máxima en superficie en atmósfera con gas |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Temperatura máxima en superficie en atmósfera con polvo |  | Temperaturas de ejemplo: T 85 °C T 110 °C T 120 °C T 125 °C T240°C
Restricción especial, por ejemplo, intervalo de temperatura ambiente. | X |