# Manutenzione

- Gli interventi di manutenzione e le riparazioni di questo prodotto ATEX devono essere eseguiti solo da personale autorizzato, quindi deve essere svolta una prova in assenza di carico dei punti caldi (come indicato in figura) misurando e registrando le temperature in un rapporto.

  Dopo una prova in assenza di carico di 5 minuti, rilevare che la temperatura superficiale non superi la somma di 75°C + temperatura circostante, dove la temperatura circostante può variare tra -20°C e 60°C.

Modelli diritti
Modelli ad angolo, oltre ai punti caldi nei modelli dritti.