# Ölwechsel

Informationen zu zugelassenen Ölen und Fetten finden Sie in den Schmiermittelempfehlungen.

1. Lösen Sie die beiden Ölschrauben an der Seite des Aluminiumgehäuses und lassen Sie das Altöl ab.

2. Füllen Sie mit einer Spritze 12 - 14 ml Öl auf.

3. Reinigen Sie die Magnete der Ölschrauben.

4. Überprüfen Sie die O-Ringe.

5. Schrauben Sie die Ölschrauben wieder ins Gehäuse ein.

Wartung und Schmierung der Planetengetriebestufe müssen von autorisierten Personen durchgeführt werden.

Relevante Informationen

- Schmiermittelempfehlungen