# 予防メンテナンス

TZB25のギアボックスは2つの部分で構成されています。第一変速段には潤滑オイルが塗布されています。2〜3個のプラネタリギアで構成されるプラネタリギアステージには、グリースが塗布されています。

| 200時間： | 2000時間： | 2000時間ごと：
第一変速段 | オイルを点検してください。 12-14 mlのオイルを交換してください。 | オイルを点検してください。 12-14 mlのオイルを交換してください。 | オイルを点検してください。 12-14 mlのオイルを交換してください。
プラネタリギア段 | メンテナンスは不要です。 | プラネタリギアボックスを清掃して点検します。 摩耗したギアホイールとベアリングをすべて交換します。 グリースを補充してください。 | プラネタリギアボックスを清掃して点検します。 摩耗したギアホイールとベアリングをすべて交換します。 グリースを補充してください。