# Manutenção

- A manutenção e o reparo deste produto ATEX devem ser realizados exclusivamente por pessoal autorizado, depois disso um teste sem carga e medições de temperatura das áreas de calor (como vistos na figura) devem ser realizados e registrados em um relatório.

  Após um teste sem carga de 5 min, a temperatura da superfície não deve exceder a soma de 75°C + temperatura ambiente, onde esta pode variar entre -20°C – 60°C.

Modelos retos
Modelos angulares, além de pontos quentes em modelos retos.