# Troca do Óleo

Para obter informações sobre óleos e graxas aprovados, consulte o Guia de Engraxamento.

1. Solte os dois bujões de óleo na lateral da carcaça de alumínio e esgote o óleo usado.

2. Usando uma seringa, reabasteça com 12 a 14 ml de óleo.

3. Limpe os ímãs dos bujões de óleo.

4. Verifique os anéis O-ring.

5. Reinstale os bujões de óleo na carcaça.

A manutenção de rotina e a lubrificação da caixa de engrenagem do estágio planetário devem ser realizadas por pessoal autorizado.

Informações relevantes

- Guia de graxa