# Техническое обслуживание

- Техобслуживание и ремонт данного устройства ATEX разрешается проводить только уполномоченному персоналу. По завершении следует выполнить испытание без нагрузки и температурные измерения указанных на рисунке нагревающихся компонентов, по результатам которых необходимо составить протокол.

  После 5-минутной проверки без нагрузки температура поверхности не должна превышать суммы значений 75°C + температура окружающей среды\", где температура окружающей среды может варьироваться в диапазоне от -20°C – 60°C.

Прямые модели
Угловые модели в дополнение к точкам нагрева в прямых моделях.