# Manutenzione preventiva

Il cambio di TZB25 è composto da due parti. La fase della prima marcia viene lubrificata con olio. La fase dell'ingranaggio planetario, composta da 2 o 3 ingranaggi planetari, viene lubrificata con grasso.

| 200 ore: | 2000 ore: | Ogni 2000 ore:
Fase della prima marcia | Controllare l'olio Sostituire 12-14 ml di olio. | Controllare l'olio Sostituire 12-14 ml di olio. | Controllare l'olio Sostituire 12-14 ml di olio.
Fase dell'ingranaggio planetario | nessuna manutenzione. | pulire e ispezionare il riduttore epicicloidale. Sostituire tutte le ruote dentate e i cuscinetti usurati. Ripristinare il grasso. | pulire e ispezionare il riduttore epicicloidale. Sostituire tutte le ruote dentate e i cuscinetti usurati. Ripristinare il grasso