# Výměna oleje

Informace o schválených olejích a mazacích prostředcích jsou uvedeny v Průvodci mazacími prostředky.

1. Vyšroubujte dvě olejové zátky na straně hliníkového krytu a vypusťte starý olej.

2. Doplňte 12–14 ml oleje pomocí malé injekční stříkačky.

3. Očistěte magnety na olejových zátkách.

4. Zkontrolujte o-kroužky.

5. Zašroubujte olejové zátky zpět do krytu.

Servis a mazání převodovky planetových převodů musejí provádět oprávnění pracovníci.

Relevantní informace

- Průvodce mazacími prostředky