# Configuración de la red

El Power Focus XCPower Focus XC se puede configurar para poder acceder a él desde el software ToolsTalk de Atlas Copco o desde un navegador web en una red de área local (LAN). También se puede acceder directamente desde un PC conectado. Utiliza el protocolo IPv4.

Para acceder y modificar los ajustes de Ethernet, haga clic en Editar.

Solo se puede configurar el puerto Factory Ethernet. El puerto Service Ethernet tiene una dirección IP designada, 169.254.1.1, que no debe a la red local.

En esta sección

- Acceso al controlador en una LAN
- Cómo acceder al controlador a través de la GUI web.
- Cómo acceder al controlador a través de la GUI web.